Wymagane parametry techniczne dla opraw ulicznych:

1. Oprawa LED o mocy: min. 40 WAT
2. Strumień świetlny min. 6800 lm
3. Barwa światła: 4000-5000 K
4. Stopień szczelności: min. IP66
5. Żywotność: min. 90 000h
6. Klasa ochronności: min. II
7. Regulowany uchwyt oprawy w zakresie min. +/- 15o
8. Średnica montażowa w przedział: 45mm-60mm
9. Materiał obudowy: aluminium